평가 프로그램(ECO2_OD_2025_0630)

□ 수정내용(’25.07.28.)

ㅇ [형별성능관계내역] 문(직접/간접), 세대현관문(직접/간접) 열관류율 연동 오류 수정

ㅇ [형별성능관계내역] KS M ISO 4898에 따른 단열재 분류(명칭, 열전도율 값 등) 반영

ㅇ [형별성능관계내역] ｢에너지절약형 친환경주택의 건설기준｣에 따른 단열성능 기준을 ‘법적기준’에 반영

ㅇ [기계부문–냉방기기] 건축부문 세대타입과 기계부문 냉방기기의 설명이 같고 용량이 0kW이면, 아래 그림과 같은 표준값 자동입력 선택창 생성

- 단, 자동입력된 후 세대타입이나 냉방기기 설명이 변경될 경우 자동입력된 값이 연동하여 변경되지 않음

<냉방기기 표준값 자동입력 선택창>

□ 수정내용(’25.07.18.)

ㅇ 공동주택 냉방시간(3.8시간)이 미반영되어 수정(ZEB인증 ECO2와 동일)

□ 업데이트 내용(’25.06.30.)

ㅇ 별도 설치 가능 버전(기존 버전 삭제 불필요)

ㅇ 환기횟수를 6회에서 3.5회로 수정

ㅇ 공동주택 표준 냉방에너지소요량 산정을 위한 표준값 적용 및 냉방설비 설계 시 실제값 평가 가능(ZEB인증 ECO2와 동일)

ㅇ 대기전력차단장치 입력항목 삭제

ㅇ 소요량평가서를 별지1호서식 변경에 따라 수정(창면적비, 대기전력차단장치 삭제)

ㅇ 형별성능내역 발코니창호 추가(ZEB인증 ECO2와 동일)

ㅇ 기상데이터 최신화(ZEB인증 ECO2와 동일)